|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Stock #* | FOAM OD inches | FOAMID inches | *FOAM* *OD mm* | *FOAM**ID mm* | ROLL OD inches | ROLL ID inches | *ROLL**OD mm* | *ROLL* *ID mm* |
| DONUT | 2.750 | .813 | *69.850* | *20.650* | 2.500 | 1.125 | *63.500* | *28.575* |
| RFK3.25 ANGLE | 3.250 | 2.230 | *82.550* | *56.640* | 2.562 | 2.438 | *65.074* | *61.925* |
| RFK3.875 FLAT | 3.875 | 2.625 | *98.4250* | *66.675* | 3.562 | 2.813 | *90.474* | *71.450* |
| RFK4.25 ANGLE | 4.250 | 2.610 | *107.950* | *66.294* | 3.625 | 2.875 | *92.075* | *73.025* |
| RFK4.5 m ROLL FLAT | 4.280 | 2.875 | *108.712* | *73.025* | 3.938 | 2.938 | *100.025* | *74.625* |
| RFK4.5 S ANGLE | 4.500 | 3.200 | *114.300* | *81.280* | 4.188 | 3.438 | *106.375* | *87.325* |
| RFK4.64 ANGLE | 4.640 | 3.500 | *117.870* | *88.900* | 4.375 | 3.688 | *111.130* | *93.680* |
| RFK5 m ROLL ANGLE | 4.750 | 3.200 | *120.650* | *81.280* | 4.250 | 3.438 | *107.950* | *87.325* |
| RFK5 ANGLE | 4.900 | 3.150 | *124.460* | *80.010* | 4.125 | 3.313 | *104.775* | *84.150* |
| RFK5.25 ANGLE | 5.100 | 3.510 | *129.540* | *89.154* | 4.688 | 3.875 | *119.075* | *98.425* |
| RFK6 ANGLE XS | 5.813 | 3.813 | *147.650* | *96.850* | 5.250 | 4.188 | *133.350* | *106.375* |
| RFK6 ANGLE MS | 5.950 | 4.200 | *151.130* | *106.680* | 5.562 | 4.562 | *141.275* | *115.875* |
| RFK6 BOSTON STRAIT | 5.969 | 4.313 | *151.612* | *109.550* | 5.500 | -------- | *139.700* | *--------* |
| RFK6 ANGLE SM | 6.000 | 4.000 | *152.400* | *101.600* | 5.313 | 4.313 | *134.950* | *109.550* |
| RFK6 TOYOTA ANGLE | 6.050 | 3.500 | *117.870* | *88.900* | 5.500 | 4.313 | *139.470* | *109.550* |
| RFK6 ANGLE | 6.050 | 4.400 | *153.670* | *111.760* | 5.500 | 4.600 | *141.270* | *116.840* |
| RFKLE8 FLANGLE | 6.625 | 5.188 | *168.275* | *131.775* | 6.250 | 5.500 | *158.750* | *139.700* |
| RFK8 FLAT | 7.312 | 5.375 | *185.725* | *136.525* | 6.938 | 5.750 | *176.225* | *146.050* |
| RFK7 M ROLL FLANGLE | 7.313 | 5.063 | *185.750* | *128.600* | -------- | -------- | -------- | -------- |
| RFK8 ROCKFORD ANGLE | 7.500 | 5.000 | *190.500* | *127.000* | 7.188 | 5.125 | *182.575* | *130.175* |
| RFK8 ANGLE | 7.750 | 5.500 | *196.850* | *139.700* | 7.000 | 5.625 | *177.800* | *146.050* |
| RFK8 JBL 116 ANGLE | 7.750 | 5.250 | *196.850* | *133.350* | 7.125 | 5.750 | *180.975* | *146.050* |
| RFK8 RED FLANGLE | 7.750 | 5.375 | *196.850* | *136.525* | 7.188 | 5.750 | *182.575* | *146.050* |
| RFK8 STRAIT | 7.813 | 5.562 | *198.450* | *141.274* | 7.188 | -------- | *182.575* | *--------* |
| RFK8 m ROLL FLANGLE | 7.875 | 5.562 | *200.020* | *141.270* | 7.375 | 6.125 | *187.325* | *155.575* |
| RFK8DYNA ANGLE | 7.938 | 5.625 | *201.625* | *142.875* | 7.625 | 5.875 | *193.675* | *149.225* |
| RFK9 M ROLL FL ANGLE | 8.813 | 6.125 | *223.850* | *155.575* | 8.063 | 6.500 | *204.800* | *165.100* |
| RFKLE10 ANGLE | 8.680 | 7.125 | *220.650* | *180.975* | 8.438 | 7.562 | *214.325* | *192.074* |
| RFK ADV10SM FLAT | 8.938 | 6.625 | *227.025* | *168.275* | 8.500 | 7.000 | *215.900* | *177.800* |
| RFKADV12 FLN FLAT | 9.375 | 7.125 | *235.000* | *182.000* | 8.938 | 7.562 | *227.025* | *192.074* |
| RFK10 JBL125 ANGLE | 9.500 | 7.250 | *241.300* | *184.150* | 8.875 | 7.625 | *225.425* | *193.675* |
| RFL10JL FLAT | 9.500 | 7.000 | *241.300* | *177.800* | 9.000 | 7.250 | *228.600* | *184.15* |
| RFK10 RED FLANGLE | 9.562 | 7.063 | *242.875* | *179.400* | 8.938 | 7.562 | *227.025* | *192.074* |
| RFK10 FLAT  | 9.618 | 7.128 | *244.297* | *181.051* | 8.813 | 7.438 | *223.850* | *188.925* |
| RFK10 INFIN BUL FLANGLE | 9.625 | 6.813 | *244.475* | *173.050* | 8.875 | 7.438 | *225.425* | *188.925* |
| RFK10JL V2 FLAT | 9.625 | 8.469 | *244.470* | *215.110* | 11.188 | 8.688 | *284.170* | *220.670* |
| RFK10 PLATE  | 9.750 | -------- | *247.650* | *----------* | 8.938 | 7.750 | *227.025* | *196.850* |
| RFK10 ANGLE  | 9.750 | 7.125 | *247.650* | *180.975* | 8.875 | 7.500 | *225.425* | *190.500* |
| RFK10 RF ANGLE | 9.750 | 6.500 | *247.650* | *165.100* | 9.125 | 6.938 | *231.775* | *176.224* |
| RFK10 BOSTON STRAIT | 9.750 | 7.125 | *247.65* | *180.975* | -------- | -------- | -------- | -------- |
| RFK10 KEF FLANGLE | 9.875 | 7.625 | *250.825* | *193.675* | 9.188 | 8.125 | *233.375* | *206.375* |
| RFK10 TANNOY FLAT | 9.938 | 7.375 | *252.425* | *187.325* | 8.875 | 7.625 | *225.425* | *193.675* |
| RFK11 DYNAUD ANGLE | 10.230 | 7.870 | *260.000* | *200.000* | 9.875 | 8.125 | *250.825* | *206.375* |
| RFK10 M ROLL FLANGLE | 10.250 | 6.875 | *260.350* | *174.625* | 9.125 | 7.428 | *231.775* | *188.925* |
| RFK11 ANGLE | 10.375 | 8.000 | *263.525* | *203.200* | 9.875 | 8.500 | *250.825* | *215.900* |
| RFK12 SM120 ANGLE | 11.125 | 8.813 | *282.575* | *224.820* | 10.438 | 9.125 | *265.125* | *231.775* |
| RFK128 (122,126,128H-1) ANGLE | 11.437 | 9.062 | *290.500* | *230.175* | 10.625 | 9.313 | *269.875* | *236.550* |
| RFK12 FLAT | 11.438 | 8.938 | *290.525* | *227.025* | 10.625 | 9.375 | *269.875* | *238.125* |
| RFK12 RED FLANGLE | 11.500 | 8.750 | *292.100* | *222.250* | 10.813 | 9.500 | *274.650* | *241.300* |
| RFK12 JBL2214 ANGLE | 11.500 | 9.000 | *292.100* | *228.600* | 11.125 | 9.625 | *282.575* | *244.475* |
| RFK12JL FLAT | 11.562 | 8.750 | *293.675* | *222.250* | 11.188 | 9.500 | *284.175* | *241.300* |
| RFK12JL V2 FLAT | 11.625 | 8.469 | *244.470* | *215.110* | 11.188 | 8.688 | *284.170* | *220.670* |
| RFK12 TANNOY ANGLE UP | 11.625 | 8.750 | *295.275* | *222.250* | 11.125 | 9.562 | *282.575* | *242.874* |
| RFK12 ANGLE | 11.700 | 9.000 | *297.180* | *228.600* | 10.625 | 9.375 | *269.875* | *238.125* |
| RFK12 PLATE  | 11.750 | --------- | *298.450* | *----------* | 10.562 | 9.375 | *268.275* | *238.125* |
| RFK12 RF ANGLE | 11.750 | 8.250 | *298.450* | *209.550* | 10.938 | 8.750 | *277.825* | *222.250* |
| RFK12 ANGLE SM | 11.750 | 8.500 | *298.450* | *215.90* | 10.813 | 9.125 | *274.650* | *231.775* |
| RFK12BFH ANGLE | 11.775 | 9.000 | *299.08* | *228.60* | -------- | -------- | -------- | -------- |
| RFK12FAT ANGLE | 11.875 | 7.125 | *301.625* | *180.975* | 11.031 | 7.500 | *280.187* | *190.500* |
| RFKLE14 ANGLE | 12.187 | 10.625 | *309.550* | *269.875* | 11.875 | 10.875 | *301.625* | *276.225* |
| RFK15 TANNOY ANGLE UP | 14.250 | 10.812 | *361.950* | *274.625* | 13.188 | 11.562 | *334.975* | *293.674* |
| RFK2235 ANGLE | 14.437 | 12.063 | *366.700* | *306.375* | 13.750 | 12.938 | *349.250* | *328.625* |
| RFK15JL FLAT | 14.375 | 11.313 | *365.125* | *287.350* | 13.688 | 11.750 | *347.675* | *298.450* |
| RFK15 MACH 1 ANGLE | 14.500 | 10.750 | *368.300* | *273.050* | 13.813 | 12.188 | *350.850* | *309.575* |
| RFK15 ANGLE | 14.500 | 11.310 | *368.300* | *282.700* | 13.875 | 12.188 | *352.425* | *309.575* |
| RFK15 SM150 ANGLE | 14.500 | 11.688 | *368.300* | *296.875* | 13.500 | 12.125 | *342.900* | *307.975* |
| RFK15 FLAT | 14.500 | 11.750 | *368.300* | *298.450* | 13.562 | 12.188 | *344.474* | *309.575* |
| RFK15 RED FLAT | 14.500 | 11.875 | *368.300* | *301.625* | 13.875 | 12.375 | *352.425* | *314.325* |
| RFK15 RED ANGLE | 14.625 | 11.250 | *371.470* | *285.750* | 13.813 | 12.500 | *350.850* | *317.500* |
| RFK15 RF- PEEL- ANGLE | 14.750 | 10.750 | *347.600* | *273.050* | 13.813 | 11.125 | *350.850* | *282.575* |
| RFK2245 ANGLE | 16.937 | 14.750 | *430.200* | *374.650* | 16.750 | 15.813 | *425.450* | *401.650* |
| RFK18 JL FLAT | 17.250 | 13.750 | *438.150* | *342.900* | 16.438 | 14.125 | *417.525* | *358.775* |
| RFK5X7 ANGLE | 5.375 x 7.688 | 5.562 x 3.438 | *136.525 x 195.275* | *141.275 x 87.325* | 4.438 x 7.063 | 4.125 x6.313 | *112.725 x**179.400* | *104.725 x**160.350* |
| RFK6X9 ANGLE | 6.313 x 8.938 | 7.063 x 4.375 | *160.350 x**227.025* | *179.400 x**111.125* | 5.688 x 8.313 | 4.562 x7.313 | *144.475 x**211.150* | *115.874 x* *185.750* |
| RFK6X9 FLAT | 6.250 x 8.938 | 7.125 x 4.375 | *158.750 x* *227.025* | *180.975 x**111.125* | 5.813 x8.438 | 4.875 x 7.562 | *123.825 x**192.074* | *123.825 x* *214.325* |
| RFK6X9 TOYOTA | 7.063 x 9.750 | 5.790 x 7.250 | *179.400 x 247.650* | *184.150 x 147.066* | 5.938 x 8.688 | 4.938 x 7.688 | *150.825 x 220.675* | *125.425 x 195.275* |